
# Holzmaschine Technical Reference

## Overview

## Description

# Technic

## Overview



Ein Bild, das Text, Screenshot, Display enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| X1.1 | + 12V | Speisung |
| X1.2 | GND | Speisung |
| X2.1 | + 12V | Raspi |
| X2.2 | GND | Raspi |
|  |  |  |
| X3.1 | - | - |
| X3.2 | Kopfhöhrer out L + | Lautsprecher L + |
| X3.3 | Kopfhöhrer out R + | Lautsprecher R + |
| X3.4 | Kopfhöhrer - |  |
|  |  |  |
| X4.1 | Rasp audio out L + | Kofhoerer in + |
| X4.2 | Rasp audio out L - | Lautsprecher L - |
| X4.3 | Rasp audio out R - | Lautsprecher R - |
| X4.4 | Rasp audio out R + | Kofhoerer in R + |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| X5.1 | 5 V + | Poti |
| X5.2 | Ananlog in | Poti |
| X5.3 | GND | Poti |
| X5.4 | GND | VU |
|  |  |  |
| X6.1 | 12 V + | VU |
| X6.2 | Analog - | VU |
| X6.3 | Analog L | VU |
| X6.4 | Analog R | VU |
|  |  |  |
| X7.1 | 5V | I2C |
| X7.2 | GRN | I2C |
| X7.3 | SDA | I2C |
| X7.4 | SCL | I2C |
|  |  |  |
| X8.1 | SCL | I2C |
| X8.2 | SDA | I2C |
| X8.3 | GND | I2C |
| X8.4 | 5 V | I2C |
| X8.5 | PB3 | GPIO17 (BOOTRE  ADY SIGNAL) |
|  |  |  |
| X9.1 | + 12V |  |
| X9.2 | GND |  |